附件1
潍坊市城市管理领域现场巡查共性问题清单
	项目
	巡查内容

	园

林

绿

化
	行道树缺苗、死树枯枝，拴挂、晾晒衣物等现象

	
	绿地内模纹及地被植物裸露、枯枝、死苗

	
	景观水电、土建、路、石、铺装等绿化设施残缺

	
	违规占用绿地，折损花草、树木

	
	公园绿地内车辆乱停乱放、违规穿行

	
	公园绿地内堆放垃圾、杂物

	
	绿化树木遮挡路灯、交通指示牌等市政设施

	
	绿化苗木遮挡门店招牌、企业门口设施（厂名、标志等）

	
	公园景区内携带宠物无犬绳（链）牵引等管护措施

	
	树木蘖芽清理情况

	
	病虫害防治情况

	环
境
卫
生
	路面存在果皮、纸屑等杂物和人畜粪便，沿街出现焚烧树叶、杂物现象

	
	降水过后道路存在淤泥、积水，降雪过后路面积雪结冰

	
	环卫作业车辆标识不清晰、车体脏污，作业车辆清扫作业时出现扬尘、漏土，侧刷、吸口未落地现象

	
	环卫作业车辆工作时未能鸣报信号，避让行人，运输途中出现拖挂滴漏和遗撒现象

	
	保洁人员未着标志服装、仪表不整洁，保洁小型车辆乱停乱放、违规逆行、车容不整

	
	公厕无专人管理，卫生不达标、存有异味，洗手器具、镜子等设备破损、毁坏，公厕内乱涂乱画，公厕维修长时间未开放，工具间不整齐，公厕管理制度标识等不齐全

	
	转运站、垃圾收集点周边存留垃圾和污水，有明显异味，垃圾渗滤液污染周边地面，转运站内环境卫生不整洁，堆放废品，工作人员防护措施不到位

	
	果皮箱设置不足，摆放不整齐，摆放位置影响行人通行，箱门关闭不严、箱体破损、脏污，垃圾满溢、收运不及时

	
	护栏下、转角处等盲区不洁；路面井篦子口、路牙石处、过街天桥油污，保洁不及时

	
	建筑、生活垃圾死角存放，清理不及时

	市

政

设

施
	市政井盖出现影响安全的破损、沉降等现象，井篦内及周围积留淤泥等杂物

	
	车行道存在网裂、坑槽、沉陷、拥包等现象

	
	人行道、盲道、缘石坡道出现松动、沉陷、拱起、缺失、错台、积水等现象，盲道导向砖、止步砖安装不规范

	
	树池箅出现断裂、缺失、拱胀变形现象，树池框凹凸、残缺

	
	市政道路范围内路台阶出现破损、失稳现象

	
	镜面大理石未进行防滑处理

	
	桥梁与道路连接不平顺，台背沉降

	
	桥梁伸缩装置变形、开裂，出现行车异响、跳车等现象

	
	桥梁人行道、盲道、缘石破损、缺失、下陷；桥面出现网裂、坑槽、破损、贯通缝等现象

	
	桥梁泄水孔堵塞，桥面积水

	
	桥梁护栏设施出现断裂、松动、错位、缺件、锈蚀等现象

	
	桥梁名牌信息不完整

	
	排水井盖及管网出现明显污水外溢，降雨停止后2小时内道路内涝积水无法褪去

	
	道路照明设施出现乱拉（接）线缆，外挂杂物等问题

	
	道路照明出现路灯不亮、频闪，灯杆歪斜、手孔门缺失，灯具破损等问题

	
	景观照明存在亮化残缺、显示效果不完整等问题

	市

容

秩

序
	便民摊点群秩序混乱、环境不洁，妨碍交通秩序

	
	城区道路（含人行道）流动商贩占道经营

	
	占用人行道、机动车道摆摊促销、堆放杂物、搭建帐篷等

	
	破旧损坏广告

	
	门店牌匾出现“一店多招”、破损等情况

	
	沿街经营业户及单位前出现乱贴乱画、乱泼乱倒、乱拉乱挂、乱搭乱建、乱停乱放现象

	
	共享单车乱停乱放、停车位施划不明显

	
	渣土运输车辆未密闭篷盖、车体不洁、车牌遮挡、带泥上路，撒漏污染路面

	
	施工场地围挡破损、歪斜


- 5 -

